报警和历史服务

1. 要根据实时库中限值产生报警事项。
2. 要根据测点配置保存历史数据，有周期限制。
3. 在人机界面可以查看报警和历史数据。
4. 可以绘制历史曲线和历史统计表格，棒图，饼图等。
5. 可以增加电子值班动态功能，通过各种方式查询。